**关于连云港徐圩建筑工程有限公司2025年第一批石子采购补充通知（一）**

各供应商：

**1、原谈判文件“第五章 采购清单及技术规格书”中单价限价调整为：100，合价限价调整为：5000000，具体详见附件。**

2、原谈判文件或系统中如有与本补充通知冲突的，以本补充通知为准。

3、供应商在递交响应文件截止时间前随时查看“方洋集团物资采购平台”（网址“https://cg.fygroup.com/”）中有关该项目公告的答疑和相关内容。否则，由此引起的损失自负。

连云港徐圩建筑工程有限公司 2025年3月19日

附件：

**连云港徐圩建筑工程有限公司2025年第一批石子采购货物清单及技术规格要求书**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 名称 | 规格参数 | 需求量（吨） | 单价限价  （元/吨、含13%税） | 合价限价  （元/吨、含13%税） |
| 石子 | 1.材料品种：天然碎石（应选用坚硬、耐磨、无风化的岩石破碎而成）  2.公称粒径：20-30mm  3.针片状颗粒含量小于15%  4.石子应干燥无积水，运输过程中不得洒水  5.含泥量和泥块含量小于5% | 50000 | 100 | 5000000 |

注：

1.上述材料供货依据甲方通知进场。

2.因各厂家规格参数不同，设计需求不同，供货前需提前送样明确产品规格型号，最终规格及数量以甲方供货通知为准。

3.验收方式：进场材料必须同时提供对应产品的出厂检测报告、合格证等技术证明资料，并同时通知甲方现场材料员或项目负责人验货与接收。

4.交货地点：连云港徐圩建筑工程有限公司各项目，场地较为分散，卸车地点由现场负责人指定。

**质量要求：**

1．应选用坚硬、耐磨、无风化的岩石破碎而成。

2．现场施工点位较为分散，需配合现场进行多点多次运输工作。

3．粒径规格：颗粒粒径应主要分布在 20mm 至 30mm 之间，其中粒径小于 20mm 的颗粒含量不得超过总质量的 5%，粒径大于30mm 的颗粒含量不得超过总质量的 10%。

4．石子应干燥，运输过程中不得洒水。

5．含泥量和泥块含量应小于5%，针片状颗粒含量应小于15%。

6．除满足本文件要求外，还需满足附件图纸要求，如有冲突，以其中较高者为准。

# -《公路工程集料试验规程》（JTG E42）

-《建设用卵石、碎石》（GB/T 14685）