关于江苏方洋水务有限公司2025年第六批设备备件采购项目的澄清说明

江苏方洋水务有限公司2025年第六批设备备件采购项目报价清单调整如下：

1.第7项气动调节阀规格型号由“DN65，PN16，介质：臭氧，最大流量：200Nm³/h、最小流量：0Nm³/h、阀前阀后压差：0.1MPa、流量特性：等百分比、两线制4-20mA”调整为“DN65，PN16，介质：臭氧，最大流量：200Nm³/h、最小流量：0Nm³/h、阀前阀后压差：0.1MPa、流量特性：等百分比、两线制4-20mA，单座启动调节阀，阀体材质：304不锈钢以上；阀芯材质：需满足臭氧使用，耐腐蚀、耐氧化；阀前压力：0.1MPa；阀后压力：0.05MPa；温度：30℃-40℃；密度：1.47kg/m³”；

2.第26项LED屏幕显示面板为维修适用，详见附图；

3.第66项轴承规格型号由“22212E1K/C3，NSK”调整为“22212EAE4，NSK”；

4.第67项止回阀压力等级为PN25。

特此说明，请悉知。

2025年7月11日

 江苏方洋水务有限公司